{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":132,"n_cols":10,"rows_kept":132,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[5,0,5,9],[9,0,9,9],[35,0,35,9],[98,0,98,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报价说明：报价响应前置通用要求：\n1、 要求设备做工精良，整体美观大方，无毛刺，细节做工达到参展样机水平（包次1-3适用）；\n2、 设备尺寸能满足运输搬运安装要求（安装位于框架建筑2、3楼，货梯门及安装房间门净宽900mm净高2100mm，轿厢内部尺寸1500mm*2000mm*2300mm（H）），或通过拆解等方式能实现安装。（包次1-5适用）。\n3、 供货时间要求：最迟于2025年10月5日前完成供货及安装调试、培训等工作（包次1-5适用）。\n4、 发票要求：提供增值税专用发票（包次1-5适用）。\n5、 除通用要求外，各采购包次设备设施还需要符合对应技术参数要求。\n"]
["采购比选包次1：智能炒菜机器人采购包"]
["序号","楼层","房间区域","设备名称","功能说明","型号/规格","外形尺寸","技术参数要求","数量","单位"]
[1,"2F","工艺研发室","智能工业炒菜机器人","中央厨房","/","/","1.锅体采用SUS304复合板或更高材质；\n2.锅体容积40—100L；\n3.配备料仓，可按照程序实现自动炒制及出料；\n4.配有接菜盘等功能；\n5.具有上水、清洗、排水等功能；\n6.电磁感应加热，功率多档调节；\n7.采用搅拌爪或其他搅拌方式；\n8.配套炒制程序5套。",1,"台"]
["小计"]
["采购比选包次2：真空油炸机采购包"]
["序号","楼层","房间区域","设备名称","功能说明","型号/规格","外形尺寸","技术参数要求","数量","单位"]
[1,"2F","工艺研发室","真空油炸机","中央厨房","/","/","1.主体采用SUS304复合板或更高材质；\n2.油炸处理能力：约5KG/批次；\n3.工艺要求：整机喷砂工艺处理；\n4.加热方式：电加热；\n5.冷凝方式：加强型水循环式；\n6.电控柜控制方式：触摸屏控制。",1,"台"]
["小计"]
["采购比选包次3：产品研发及中试设施采购包"]
["序号","楼层","房间区域","设备名称","功能说明","型号/规格","外形尺寸","技术参数要求","数量","单位"]
[1,"2F","工艺研发室","L型转角工作台","中央厨房","定制","1000*261*800/150","1.采用304材不锈钢板≥1.2mm制作。\n2.正面带封板及踢脚线。",1,"台"]
[2,"2F","新产品研发中心","不锈钢工作柜","配方研发操作","定制","1200*760*800","1.材质:台面采用304材不锈钢板≥1.5mm，背板、底板、侧板、门为1.0mm，配重力脚￠51mm。\n2.可调节式中隔板及平开门。\n3.配套不锈钢踢脚线。",1,"台"]
[3,"2F","工艺研发室","不锈钢工作柜","中央厨房","定制","1200*760*800","1.材质:台面采用304材不锈钢板≥1.5mm，背板、底板、侧板、门为≥1.0mm，配重力脚￠51mm。\n2.可调节式中隔板及平开门。                     \n3.配套不锈钢踢脚线。",1,"台"]
[4,"2F","工艺研发室","不锈钢工作柜","中央厨房","定制","1800*760*800","1.材质:台面采用304材不锈钢板≥1.5mm，背板、底板、侧板、门为≥1.0mm，配重力脚￠51mm。\n2.可调节式中隔板及平开门。                    \n3.配套不锈钢踢脚线。",1,"台"]
[5,"2F","新产品研发中心","抽屉式岗位工作柜","配方研发操作","定制","1800*760*800","1.材质:台面采用304材不锈钢板≥1.5mm，背板、底板、侧板、门为≥1.0mm，配重力脚￠51mm。\n2.三抽屉双平开门，中间设岗位区。\n3.配套不锈钢踢脚线。",5,"台"]
[6,"2F","预处理室","抽屉式岗位工作柜","原料处理挑选切分等","定制","1800*760*800","1.材质:台面采用304材不锈钢板≥1.5mm，背板、底板、侧板、门为≥1.0mm，配重力脚￠51mm。\n2.三抽屉双平开门，中间设岗位区。\n3.配套不锈钢踢脚线。",2,"台"]
[7,"2F","工艺研发室","二层送餐车","中央厨房","/","850*500*900","1.层板采用不锈钢板≥1.0mm，立柱及拉手采用不锈钢￠25*1.0mm一体成型。\n2.配4寸静音轮，对角刹车。",1,"台"]
[8,"2F","工艺研发室","活动工作台","中央厨房","/","1800*700*800","1.台面采用304材≥1.5mm不锈钢板，下衬不锈钢矩型加强，下层板采用≥0.9mm不锈钢板。\n2.上下层板采用不锈钢加强边缘，耐冲击、防虫防划伤，安全卫生。\n3.配4个脚轮。                                             \n4.全不锈钢结构，无木质填充台面。",1,"台"]
[9,"2F","工艺研发室","净水器（配套万能蒸烤箱）","中央厨房","/","150*100*270","1.不锈钢双道过滤器，去除泥沙、铁锈等肉眼可见杂质，吸附异味异色。\n2.10寸PP棉滤芯+10寸CTO压缩活性碳滤芯。",1,"台"]
[10,"2F","工艺研发室","可自由变化层高的储物层架","中央厨房","/","1500*500*1550","1.层板采用不锈钢板，组装式整板成型,每层层板配不锈钢方管作为加强。                                                   \n2.每层搁板承重载荷≥300kg，其变形量为0.8mm。                                         \n3.自由变化层高，方便储物，层板每隔110mm调节高度，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间。",1,"台"]
[11,"2F","新产品研发中心","嵌入式电磁炉工作柜","配方研发操作","/","1800*760*800","1.材质:台面采用304材不锈钢板≥1.5mm，背板、底板、侧板、门为1.0mm，配重力脚￠51mm。\n2.不锈钢平开门。\n3.配套3.5KW嵌入式平面电磁炉*2台。\n4.配套不锈钢踢脚线。\n",1,"台"]
[12,"2F","新产品研发中心","嵌入式电磁炉工作柜","配方研发操作","/","1800*760*800","1.材质:台面采用304材不锈钢板≥1.5mm，背板、底板、侧板、门为1.0mm，配重力脚￠51mm。\n2.不锈钢平开门。\n3.配套3.5KW嵌入式凹面电磁炉*2台。\n4.配套不锈钢踢脚线。\n",1,"台"]
[13,"2F","新产品研发中心","嵌入式燃气炉工作柜","配方研发操作","/","1800*760*800","1.材质:台面采用304材不锈钢板1.5mm，背板、底板、侧板、门为1.0mm，配重力脚￠51mm。\n2.不锈钢平开门。\n3.配套嵌入式双头燃气炉。\n4.配套不锈钢踢脚线。",1,"台"]
[14,"2F","工艺研发室","双玻璃门消毒柜","中央厨房","/","1120*500*1770","1.不锈钢箱体，全无磁层架。                                       \n2.电压/功率:220V/1800W。                      \n3.中温紫外线臭氧消毒，中温热风循环系统。。",1,"台"]
[15,"2F","新产品研发中心","双门消毒柜","配方研发操作","/","1200*500*1850","1.双门不锈钢箱体结构，无磁层架。\n2.门封条密闭工艺，隔热保温。\n3.采用高温热风循环消毒方式，实现对餐具多方位消毒杀菌。\n4.全不锈钢重力脚配置。\n5.电压/功率:220V/1800W。",1,"台"]
[16,"2F","工艺研发室","万能蒸烤箱连架","中央厨房","定制","935*795*1100+定制架子","1.不锈钢外壳及内胆材质，电力锅炉蒸汽对衡式锔炉(10个标准GN1/1盆)。\n2.提供理想的湿度和保持热量均匀分布。\n3.可以根据所需核心温度驱动烹饪过程的食品探针，控制面炉对炉腔实际温度和湿度精确控制。\n4.变频正反转热风系统，确保炉内每个位置的食物达到更高的均匀度。\n5.具备烘、烤、蒸及蒸烤混合模式功能，既可按设定菜式，也可根据需求编制三段式九菜单功能，工作温度：30--290℃。\n6.智能冷却功能，机器自动快速降至设定温度。\n7.具备自动清洗功能。",1,"台"]
[17,"2F","新产品研发中心","油烟净化一体机带风帘","配方研发操作","定制","5400*1300*1000","1.烟罩前板采用304#不锈钢板≥1.0mm、侧板采用304#不锈钢板≥1.0mm。                                                       \n2.整体净化效率可达95%以上。\n3.电场模块化结构，电场规格≥600*320*470（mm）。                                                                                                \n4.每米排风量≥2000立方米/小时；每米功率≥500W，电压380V，全铜芯线圈电机。                                                                                    \n5.智能液晶控制显示屏。                                                                                   \n6.照明：采用高亮度防爆、耐高温筒灯。",5.4,"米"]
[18,"2F","工艺研发室","油烟净化一体机带风帘","中央厨房","定制品","3400*1300*1000","1.烟罩前板采用304#不锈钢板≥1.0mm、侧板采用304#不锈钢板≥1.0mm。                                                       \n2.整体净化效率可达95%以上。\n3.电场模块化结构，电场规格≥600*320*470（mm）。                                                                                                \n4.每米排风量≥2000立方米/小时；每米功率≥500W，电压380V，全铜芯线圈电机。                                                                                    \n5.智能液晶控制显示屏。                                                                                   \n6.照明：采用高亮度防爆、耐高温筒灯。",3.4,"米"]
[19,"2F","新产品研发中心","置物中架台","配方研发操作","定制","3600*350*600","1、2-3层置物架设计方式；\n2、美观大方，结实耐用；\n3、可采用304或其他材质。",1,"个"]
[20,"2F","新产品研发中心","组合单星洗物盆柜","配方研发操作","定制","1200*760*800/150","1.台面采用304材≥1.2mm不锈钢板整体拉伸折弯45°折弯成型。\n2.304不锈钢，适用于各种食材及厨房用品用具的洗涤。\n3.设不锈钢柜平开门。\n4.配套不锈钢踢脚线。\n5.配套优质星盆龙头。",2,"台"]
[21,"2F","预处理室","组合单星洗物盆柜","原料处理挑选切分等","定制","700*760*800","1.台面采用304材≥1.2mm不锈钢板整体拉伸折弯45°折弯成型。\n2.304不锈钢，适用于各种食材及厨房用品用具的洗涤。\n3.设不锈钢柜平开门。\n4.配套不锈钢踢脚线。\n5.配套优质星盆龙头。",1,"台"]
[22,"2F","工艺研发室","组合单星洗物盆柜","中央厨房","定制","1200*760*800/150","1.台面采用304材≥1.2mm不锈钢板整体拉伸折弯45°折弯成型。\n2.304不锈钢，适用于各种食材及厨房用品用具的洗涤。\n3.设不锈钢柜平开门。\n4.配套不锈钢踢脚线。\n5.配套优质星盆龙头。",1,"台"]
[23,"2F","工艺研发室","组合三星洗物盆柜","中央厨房","定制","1800*760*800/150","1.台面采用304材≥1.2mm不锈钢板整体拉伸折弯45°折弯成型。\n2.304不锈钢材质。\n3.设不锈钢柜平开门。\n4.配套不锈钢踢脚线。\n5.配套优质星盆龙头。",1,"台"]
["小计"]
["采购比选包次4：检验检测配套设施采购包"]
["序号","楼层","房间区域","设备名称","功能说明","型号/规格","型号/规格","主要参数","数量","单位"]
[1,"3F","药品室（戊类）","PP药品柜（带排风）","检测配套","/","900*450*1800","PP材质结构（带排风）",4,"个"]
[2,"3F","标准品室","边台","检测配套","/","4230*750*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",1,"个"]
[3,"3F","标准品室","水盆水龙头","检测配套","/","500*400*300","优质PP水槽，一体成型；三联水龙头，铜质阀芯。",1,"套"]
[4,"3F","有机理化培训室","通风柜","检测配套","/","1500*850*2350","全钢结构，12.7mm实芯理化板台面",2,"台"]
[5,"3F","有机理化培训室","中央台","检测配套","/","5400*1500*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",3,"台"]
[6,"3F","有机理化培训室","试剂架","检测配套","/","3900*300*750","铝波结构",3,"组"]
[7,"3F","有机理化培训室","水盆水龙头","检测配套","/","500*400*300","优质PP水槽，一体成型；三联水龙头，铜质阀芯。",6,"套"]
[8,"3F","有机理化培训室","滴水架","检测配套","/","400*500","优质PP结构、耐腐蚀",6,"套"]
[9,"3F","有机理化培训室","洗眼器","检测配套","/","台上式","主体铜质、耐腐蚀",3,"套"]
[10,"3F","无机理化培训室","中央台","检测配套","/","5400*1500*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",1,"台"]
[11,"3F","无机理化培训室","试剂架","检测配套","/","3900*300*750","铝波结构",1,"组"]
[12,"3F","无机理化培训室","水盆水龙头","检测配套","/","500*400*300","优质PP水槽，一体成型；三联水龙头，铜质阀芯。",2,"套"]
[13,"3F","无机理化培训室","滴水架","检测配套","/","400*500","优质PP结构、耐腐蚀",2,"套"]
[14,"3F","无机理化培训室","洗眼器","检测配套","/","台上式","主体铜质、耐腐蚀",1,"套"]
[15,"3F","无机理化培训室","通风柜","检测配套","/","1500*850*2350","全钢结构，12.7mm实芯理化板台面",2,"台"]
[16,"3F","无机理化培训室","气瓶柜","检测配套","/","900*450*1800","全钢结构，带报警通风装置",1,"个"]
[17,"3F","消化室","通风柜","检测配套","/","1500*850*2350","全钢结构，12.7mm实芯理化板台面",1,"台"]
[18,"3F","消化室","边台","检测配套","/","4550*750*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",1,"台"]
[19,"3F","消化室","水盆水龙头","检测配套","/","500*400*300","优质PP水槽，一体成型；三联水龙头，铜质阀芯。",1,"套"]
[20,"3F","消化室","滴水架","检测配套","/","400*500","优质PP结构、耐腐蚀",1,"套"]
[21,"3F","消化室","高温台","检测配套","/","4850*750*550","钢木结构，大理石台面",1,"台"]
[22,"3F","消化室","边台","检测配套","/","4850*750*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",1,"台"]
[23,"3F","消化室","水盆水龙头","检测配套","/","500*400*300","优质PP水槽，一体成型；三联水龙头，铜质阀芯。",1,"套"]
[24,"3F","消化室","滴水架","检测配套","/","400*500","优质PP结构、耐腐蚀",1,"套"]
[25,"3F","消化室","中央台","检测配套","/","3000*1500*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",1,"台"]
[26,"3F","消化室","水盆水龙头","检测配套","/","500*400*300","优质PP水槽，一体成型；三联水龙头，铜质阀芯。",1,"套"]
[27,"3F","消化室","滴水架","检测配套","/","400*500","优质PP结构、耐腐蚀",1,"套"]
[28,"3F","消化室","洗眼器","检测配套","/","台上式","主体铜质、耐腐蚀",1,"套"]
[29,"3F","十万级称重室","天平台","检测配套","/","900*600*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面内嵌大理石台面",1,"台"]
[30,"3F","称重室","边台","检测配套","/","3950*750*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",1,"台"]
[31,"3F","称重室","天平台","检测配套","/","900*600*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面内嵌大理石台面",2,"台"]
[32,"3F","样品室","货架","检测配套","/","1500*500*2000","全钢中型货架",11,"组"]
[33,"3F","办公区","边台","检测配套","/","4750*750*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",1,"台"]
[34,"3F","办公区","水盆水龙头","检测配套","/","500*400*300","优质PP水槽，一体成型；三联水龙头，铜质阀芯。",1,"套"]
[35,"3F","办公区","滴水架","检测配套","/","400*300","优质PP结构、耐腐蚀",1,"套"]
[36,"3F","办公区","洗眼器","检测配套","/","台上式","主体铜质、耐腐蚀",1,"套"]
[37,"3F","办公区","试剂柜","检测配套","/","900*450*1800","铝木结构",2,"个"]
[38,"3F","办公区","器皿柜","检测配套","/","900*450*1800","铝木结构",1,"个"]
[39,"3F","微生物准备室","边台","检测配套","/","4430*750*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",1,"台"]
[40,"3F","微生物准备室","水盆水龙头","检测配套","/","500*400*300","优质PP水槽，一体成型；三联水龙头，铜质阀芯。",1,"套"]
[41,"3F","微生物准备室","滴水架","检测配套","/","400*500","优质PP结构、耐腐蚀",1,"套"]
[42,"3F","微生物准备室","洗眼器","检测配套","/","台上式","主体铜质、耐腐蚀",1,"套"]
[43,"3F","微生物准备室","试剂柜","检测配套","/","900*450*1800","铝木结构",1,"个"]
[44,"3F","微生物准备室","器皿柜","检测配套","/","900*450*1800","铝木结构",1,"个"]
[45,"3F","微生物区","中央台","检测配套","/","3000*1500*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",1,"台"]
[46,"3F","液质区","仪器台","检测配套","/","3500*900*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",1,"台"]
[47,"3F","液质区","仪器台","检测配套","/","5000*900*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",1,"台"]
[48,"3F","液相色谱区","边台","检测配套","/","3500*750*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",2,"台"]
[49,"3F","气相色谱区","仪器台","检测配套","/","2700*900*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",8,"台"]
[50,"3F","气相色谱区","万向罩","检测配套","/","三节","优质PP结构，关节处可360°调节",8,"套"]
[51,"3F","光谱1区","仪器台","检测配套","/","3000*900*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",3,"台"]
[52,"3F","光谱1区","原子罩","检测配套","/","400*400*H","优质304#不锈钢结构",3,"套"]
[53,"3F","气瓶间（戊类）","气瓶柜","检测配套","/","900*450*1800","全钢结构，带报警通风装置",5,"个"]
[54,"3F","清洗间","边台","检测配套","/","2470*750*800","钢木结构，12.7mm实芯理化板台面",1,"台"]
[55,"3F","清洗间","水盆水龙头","检测配套","/","500*400*300","优质PP水槽，一体成型；三联水龙头，铜质阀芯。",1,"套"]
[56,"3F","清洗间","滴水架","检测配套","/","400*500","优质PP结构、耐腐蚀",1,"套"]
[57,"2F","品控室","操作台2","检测配套","/","750*L*850","全钢材质结构，实芯理化板台面",2.6,"米"]
[58,"2F","品控室","试剂柜","检测配套","/","900*450*1800","304#不锈钢材质结构",1,"个"]
[59,"2F","品控室","器皿柜","检测配套","/","900*450*1800","304#不锈钢材质结构",1,"个"]
[60,"2F","品控室","更衣柜","检测配套","/","1200*350*1800","304#不锈钢材质结构",2,"个"]
["小计"]
["采购比选包次5：检验检测设备采购包"]
["序号","楼层","实验室","设备名称","功能说明","型号/规格","外形尺寸","主要参数","数量","单位"]
[1,"3F","高温室","电热恒温干燥箱","干燥/恒温","101-3EBS","/","1、使用温度范围：RT+10~300°C\n2、加热元件：合金丝\n3、功率：≥3kW\n4、温度分辨率：≤1°C\n5、温度波动度：±1°C\n6、温度均匀度：+2.5%\n7、外壳材质：冷轧钢板静电喷涂\n8、内胆材质：EBS不锈钢内胆\n9、隔热材料：硅酸铝纤维\n10、通风口：内径≥50mm，顶部测试口\n11、温度设定：轻触四按键设定\n12、定时：0-9999分钟（带定时功能）\n13、容量：≥225L\n14、隔板：≥2个\n15、隔板间距：≥26mm\n",1,"台"]
[2,"3F","高温室","马弗炉","高温灰化/灼烧","KHXL-1S","/","1.加热方式：四面镍铬合金丝加热\n2.最高使用温度范围：1000℃\n3.温度分辨率：≤1℃\n4.温度波动度：±10℃\n5.升温时间：按程序\n6.炉膛材质：陶瓷纤维\n7.加热元件：合金丝\n8.外壳材质：冷轧钢板\n9.开气孔：顶部直径≥30mm\n10.温度控制：液晶程序控温仪表 固定程序及自设定\n11.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止\n12.传感器：K型\n13.容积：≥7L",1,"台"]
[3,"3F","理化","浊度仪","液体浊度测定","WGZ-1B","/","1、测定原理：90°散射光\n2、最小示值（NTU）：0.1\n3、测量范围（NTU）：0～100；0～199.9\n4、线性误差：≤2.5％F.S\n5、重复性：≤1.0%\n6、供电电源：直流1.5V×5节AA碱性干电池 \n7、交流220V/50Hz电源适配器\n8、外型尺寸：≤235×75×65 mm",1,"台"]
[4,"3F","理化","pH计","测定酸碱度","PHS-25","/","1、仪器级别：0.1级\n2、Mv范围：(-1400～1400)mV\n3、最小分辨率：1 mV\n4、电子单元示值误差：±1%FS\n5、pH范围：(0.00～14.00)pH\n6、最小分辨率：0.01pH\n7、电子单元示值误差：±0.05pH\n8、电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V）\n",1,"台"]
[5,"3F","理化","水分测定器（带可调电热套）","水分含量测定","DHS-16（彩色触摸屏款）","/","1、最大称量：≥110g  \n2、天平可读数：≤0.005g\n3、水分可读性：≤0.02% \n4、重复性：≤0.2% \n5、秤盘尺寸：≥Φ90mm\n6、干燥技术：环形卤素灯 \n7、温度范围：室温-200℃\n8、显示方式：水分和干重含量% 、 ATRO干重、ATRO湿重 \n9、温控精度：±1℃ \n10、时间控制：0~120分钟\n11、输出接口：RS232C \n12、电压功耗：AC220V 50HZ 1W（大功耗480W）\n",1,"台"]
[6,"3F","理化","匀浆机","组织样品匀浆","LC-SFJ-10 ","/","1.采用内吸式结构，均质效率高。\n2.功率：≥160W\n3.转速范围：10000～35000rpm\n4.调速方式：无级调速，6挡等分\n5.刀头规格mm：φ10，φ6、φ8可选\n6.刀头材质：316不锈钢或更优\n7.处理量范围：5~250ml\n8.最大处理粘度：5500mPa·s\n9.轴套材质：316不锈钢或更优\n10.工序类型：微量分批处理\n11.连续工作时间≤10min",1,"台"]
[7,"3F","理化","脂肪测定仪","按预算配","SOX406","/","1测定范围不低于0.1-100%；\n2自动控温全密封金属浴加热方式，控温范围：室温+5℃～280℃；\n3加热杯体积不小于80mL；\n4溶剂回收率不低于80%；\n5测定样品重量：0.5g～15g(常量2g~5g)；\n6处理能力不低于6个/批；\n7测试时间比传统方法缩短至少20-80%；\n8同步显示设定温度，实际温度，设定时间和加热计时；\n9要求内置PID控温系统，控温精度不大于1℃；\n10要求采用4.3寸及以上液晶显示屏，微电脑控制系统；\n11要求操作时可以根据试剂沸点和自然温度的不同而选择最佳温度；\n12整机采用表面氧化处理防腐蚀技术，避免环境对机器的影响；\n13考虑到防护措施，空气层隔热，保持机体外壳常温，要具有隔热和保温双重作用；\n14具有过温报警及定时提醒功能，声、光、屏幕显示文字提示三重报警系统；\n15配置清单：脂肪测定仪主机，1台；溶剂杯，6个；滤纸筐，6个。",1,"台"]
[8,"3F","理化","分光光度计","按预算配","T500F","/","1、波长范围:190nm～1100nm ； \n2、光谱带宽:≤2.0nm；\n3、波长准确度：±1nm(开机自动校准)；\n4、波长重复性:≤0.2nm ；\n5、光度准确度：±0.3%T（0～100%T）；\n6、光度重复性：≤0.15%T（0～100%T）；\n7、基线平直度：±0.002Abs；\n8、光度噪声：±0.001Abs；\n9、杂散光: ≤ 0.05%T；\n10、光度范围：-0.3～3.0Abs；\n11、氘灯和钨灯，具有自动灯寿命检测系统；\n12、内置的比色皿存放架；\n★13、≥7寸彩色触摸屏；\n14、定量测量功能、光度测量功能。",1,"台"]
[9,"3F","天平室","十万分之一分析天平","精密称量","AG65","/","1.全自动内部校准：（时间或环境温度变化触发自动校准）；\n2.通过高效过滤功能快速，准确地提供结果；\n3.5英寸彩色触摸大显示屏；\n4.RS232串行接口，提供串行输出，可用于链接打印机，有USB端口，可导出导入数据库；\n5.选择测量单位；\n6.GLP设置；\n7.支持多种语言：英语，德语，法语，意大利语，西班牙语，葡萄牙语，中文；\n8.可为最多10位用户提供自定义设置，并可提供密码保护；\n9.数据库：内置数据库，用于存储数据；\n10.纺织功能：确定线的名称，测量单位：Tex，Td，Nm，Nc；\n11.检重，计件称量，百分比称重功能，动物称量，配比称量，累计功能，统计；\n12.密度测定功能 ；\n13.最大负荷（峰值保持）功能；\n14.称量范围（g）：62；\n15.可读性(mg)：0.01；\n16.重复性(≤mg)：±0.01；\n17.线性(≤mg)：±0.02；\n18.秤盘尺寸（mm）：Ф80；\n19.响应时间（sec）：≤6；\n20.量程漂移(+10 … +30°C)： +/– 2ppm/°C；\n",1,"台"]
[10,"3F","天平室","电子天平","精密称量","AF224","/","1.多点传感器保护，具有过载保护系统。\n2.内置程序：内置应用程序，以用于各种称量任务。\n3.输出接口：RS232\n4.实际分度值：0.0001g\n5.最大称量范围：≥220g\n6.重复性（≤）：±0.0001g\n7.最大允许误差（≤）：±0.0002g\n8.类型：外部自动校准\n9.秤盘尺寸：≥Ф90mm\n10.风罩有效容积：≥215*190*230（长*宽*高 ）",1,"台"]
[11,"3F","预处理室","超声波发生器","样品分散/萃取/清洗","KQ2200E","/","1.内槽尺寸:≥230*140*100mm\n2.容量:≥3L\n3.超声频率::≥40kHz\n4.超声功率::≥100W\n5.加热功率::≥400W\n6.温度设定范围:室温-80℃C\n7.工作时间可调:1-60min/常开\n8.其他配置: 降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源",1,"台"]
[12,"3F","预处理室","旋转蒸发仪","溶剂浓缩","3000A","/","1.温度范围：PID温度自动控制，LED显示，室温～99℃±1℃ \n2.特氟隆水浴锅：容量≥6.8升，可用50~3000ml范围内蒸发瓶，全透明防护罩\n3.真空度范围：内置式真空设定-0.01～-0.095Mpa，精度0.2%~0.5% \n4.双回流冷凝器：冷凝面积≥0.15㎡\n5.蒸发量：H2O≥1.5L/h\n6.变频调速：0～200转/分\n7.升降范围：船形按键 快速自动升降0～150mm \n8.电机功率：≥40W",1,"台"]
[13,"3F","预处理室","低速离心机4000r/min","离心分离","TD4","/","1、最高转速≥ 4000r/min\n2、最大相对离心力 ≥1980×g\n3、转速精度 ±30r/min\n4、定时范围 1min～99min\n5、整机噪声 ≤62 dB（A）\n6、电源 AC220v±22V 50/60Hz\n7、整机功率≥ 100W\n8、外形尺寸 ≤320×370×235mm(L×W× H)\n",1,"台"]
[14,"3F","预处理室","陶瓷电炉","加热","C22-RT22E01","/","1、操作方式：按键式\n2、面板形状：平面\n3、加热方式：电磁加热\n4、隐藏式控温\n5、功能：过热保护，低温烹饪，预约定时\n6、电源线长≥1米",4,"台"]
[15,"3F","预处理室","高速粉碎机","物料粉碎","fw80","/","1、工作电压(V)：AC220 50Hz\n2、功率(W)：≥200\n3、转速(r/min)：≥10000 \n4、每次粉碎量(g)：≤50  \n5、粉碎细度(目)：400-200\n6、粉碎室尺寸(直径x高)(mm)：≥Ф180*40\n",1,"台"]
[16,"3F","预处理室","可调式往返振荡机","振荡混合/萃取 ","HY-4A","/","1.电源电压  AC220V 50Hz\n2.功率≥100W \n3.显示方式： LCD液晶屏\n4.振荡方式：往复\n5.转速范围  40～300rpm\n6.振荡幅度 ≥20mm\n7.电机类型：直流电机\n8.定时范围 1～9999min \n9.托盘工作尺寸≥ 440×270mm \n10.托盘：万用弹簧夹\n\n",1,"台"]
[17,"3F","预处理室","控温电热板50-200℃","控温加热样品","LC-DB-XAB","/","1.电源电压 AC220V/50Hz\n2.整机功率 ≥1.5KW\n3.显示方式 LCD液晶\n4.控温范围 RT+50-400℃\n5.仪表控温精度 ±1℃\n6.加热尺寸 ≥300×200mm\n7.板面材质 201不锈钢或更优\n8.板面厚度 8mm\n9.承重≥50kg \n",1,"台"]
[18,"3F","预处理室","水浴震荡器","振荡加热/恒温","SHA-C","/","1、转速范围：起动~300rpm\n2、温控范围：室温~99.9℃数显\n3、温控精度：±0.1℃\n4、振荡方式：往复\n5、加热功率：≥1500W\n6、振荡幅度：≥20MM\n7、水箱尺寸：≥490×390×170\n8、定时范围：0~120min或常开\n9、电    源：AC220V 50HZ",1,"台"]
[19,"3F","预处理室","涡旋震荡器","快速混匀","XW-80A","/","1、电源：220V 50HZ 功率：40W\n2、转速：≥2800转/分\n3、工作方式：连续\n4、工作台直径：≥￠110mm（橡胶）\n5、外型尺寸：≥￠160×140mm",1,"台"]
[20,"3F","预处理室","低温循环恒温槽","维持低温恒温环境"," LC-DC-0506","/","1.整机功率:≥1.2Kw\n2.显示方式:≥4.3寸LCD液晶屏\n3.控温范围: -5~100℃\n4.温度波动度:0.05-0.1℃\n5.恒温槽容量:≥6L\n6.泵扬程:≥2m\n7.泵流量≥8L/min\n8.工作室尺寸mm：≥270×200×130\n9.开口尺寸mm：≥180×140\n",1,"台"]
[21,"3F","预处理室","真空泵","抽取密闭空间气体","SHZ-D(III)(ABS型防腐)","/","1.输入电源 AC 220V\n2.频率: 50Hz\n3.功率:180W\n4.抽气头数量≥ 2\n5.最大真空度≥0.098MPa\n6.单头抽气量：≥10L/min \n7.流量≥ 60L/min\n8.扬程≥ 8m\n9.具有循环水功能\n10.水槽容积≥15L",1,"台"]
[22,"3F","预处理室","震荡器","振荡混合样品","XW-80A","/","1、电源：220V 50HZ 功率：40W\n2、转速：≥2800转/分\n3、工作方式：连续\n4、工作台直径：≥￠110mm（橡胶）\n5、外型尺寸：≥￠160×140mm",1,"台"]
[23,"3F","样品室","冰箱","冷藏保存样品","BCD-480WSPZM(E)","/","1.能效等级:一级能效\n2.门款式:十字门\n3.制冷方:风冷\n4.冷冻能力:≥7(kg/12h)\n5.冷冻室容积:≥174L\n6.冷藏室容积:≥273L\n7.总容积:≥480L\n8.制冷循环:双循环\n9.变频/定频:变频\n10.面板材质:PCM彩涂板\n11.深度：65.1-70cm\n12.宽度:80.1-85cm\n13.高度:170.1-180cm\n14.CCC强制性认证:是\n15.电压:220V\n16.运转音:≤36dB(A)\n17.综合耗电量:≤0.85kW·h/24h\n18.散热方式:两侧散热\n19.制冷剂:R600a",2,"台"]
[24,"3F","样品室","冰柜","冷藏保存样品","BD/BC-241WEMD","/","1.制冷方式:风冷\n2.变频/定频:变频\n3.类型:立式冷冻柜\n4.控温方式:电子控温\n5.CCC强制性认证:是\n6.冷冻能力:≥6kg/12h\n7.电压:220V\n8.容量:≥241L\n9.能效等级:一级能效\n10.放置方式:立式\n11.开门方式:侧开门\n12.温区:单温区\n13.综合耗电量:≤0.7kW·h/24h",2,"台"]
[25,"3F","处理室","烘箱","烘干样品或器材","WGL-125D","/","1.定时器：0-9999分钟（小时）或更宽\n2.方式：双风道强制对流\n3.使用温度范围：RT+10-300℃\n4.温度分辨率：≤0.1℃\n5.温度波动度：±1.0℃\n6.温度分布精度：±2.0%\n7.内装：镜面不锈钢板或更优\n8.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装\n9.断热材：硅酸铝纤维\n10.加热器：不锈钢加热管\n11.额定功率：≥2.3kw\n12.排气口：内径≥28mm，顶部\n13.温度控制方式：数码管显示双PID\n14.温度表示方式：测定温度显示：至少4位数码上位显示；设定温度显示；至少4位数码下位显示\n15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、预约启动\n16.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆\n17.传感器：Pt100\n18.内容积：≥125L\n19.隔板承重：≥15kg\n20.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/10.5A",1,"台"]
[26,"3F","处理室","水浴锅","恒温水浴加热","HH-4","/","1、显示方式 LED 数字显示\n2、电源电压 AC220V 50HZ\n3、控温范围 室温+3～100℃\n4、温度分辨率≤ 0.1℃\n5、温度波动度 ±0.1℃\n6、工作环境温度 5℃～40℃\n7、输入功率 ≥1000W\n8、内胆尺寸≥（W*D*H）mm 600*180*130\n9、孔数 ≥单列四孔\n",2,"台"]
[27,"3F","理化室","NE620显微镜","(品牌：宁波永新光学)+相机2000万（索尼芯片）","NE620","/","1.光传感器：SONY 1”CMOS（彩色）索尼原装芯片\n2.像素量级：≥2000万物理像素（像素2.4X2.4um）\n3.ISO感光度：等效于ISO200~ISO3200\n4.曝光时间：0.1毫秒至15秒，光谱响应范围：380-650nm\n5.显示帧频：15@5440x3648；50@2736x1824；60@1824x1216\n6.图像格式：BMP、JPEG、TIFF、PNG等，光学接口：C-Mount数据接口：USB3.0\n7.光学性能：高性能人眼视觉仿生学低通滤波器OLPF（可见光至近红外光波段）\n8.兼容系统：Windows 7、8、10、OS X (Mac OS X)Linux等（支持32位及64位）\n9.API接口支持主流PACS系统的DirectShow及Twain协议\n10.图像采集及视频录制，2D平面几何学测量，图像三维形貌、图像剖面线以及弥散化马赛克等操作\n11.多自由度图片及视频添加标尺，HDR / WDR宽动态范围图像获取，全景图像拼接工具\n12.EDF景深扩展\n13、中/英文等多国语言包支持",1,"台"]
[28,"3F","理化室","全自动滴定仪",null,"/","/","1：mV测量范围：-2000.0mV～+2000.0mV，分辨率0.1mV，精度0.1mV±0.03%\n2：pH测量范围：-20.000pH～+20.000pH，分辨率0.001pH ，精度0.003pH\n3：温度测温范围：-5～120℃，测量精度：±0.1℃（需选配温度电极）\n4：滴定管规格：10mL ，可选配5mL,25mL，滴定管的分辨率：1/48000，滴定管补液时间：16秒（100％充液速度），可允许最小添加体积设置：0.001mL，滴定管避光保护罩。\n\n5.配置清单：\n全自动电位滴定仪主机  1台\n滴定瓶固定架  1套\n电极线  1根\npH非水复合电极  1根\n复合银电极  1根\n滴定管防扩散组件  1套\n滴定杯  10个\n自动进样器 1个",1,"台"]
[29,"3F","理化室","实验室拍击式均质器",null,"AD400C","/","1控制方式+参数储存：微电脑控制+8段组合编程\n2显示方式 ：≥4.3寸触摸屏显示 \n3面板操控方式：触摸式\n4拍击时间 ：0.1-99分59秒或连续运转  \n5拍击板材质：不锈钢+外包专用挤压保护套 \n6拍击速度：3～12次/秒\n7有效容积：3～400ml \n8拍击箱体：不锈钢+防腐喷塑\n9拍击间距：0～50mm可调\n10启动模式 ：柔和启动 \n",1,"台"]
[30,"3F","微生物","恒温震荡培养箱",null,"BS-2E","/","1.容 积：≥190L\n2.温控范围：5-60℃\n3.温控精度：±1℃\n4.振荡速度：起动-300r/min\n5.振 幅：≥20mm（回旋）\n6.振荡组数：至少2层\n7.装瓶量：至少包含烧杯：50ML×35支/100ML×30支 /250ML×20支/500ML×12支 /1000ML×6支/2000ML×6支\n8.托盘尺寸：≥440*330MM*2\n9.加热功率：≥300W\n10.压缩机功率:≥ 130W\n11.电 源: 交流220V50Hz\n12.外形尺寸:≥ 610×610×1500mm",1,"套"]
[31,"3F","微生物","移液器","Eppendorf ","1-10ml，10-100ul，100-1000ul，20-200ul各1支为一套","/","1.使用颜色识别体积，体积识别系统可快速识别所需的体积型号和其适合的E移液吸头规格。\n2.最小体积（≥10 µL量程的移液器）低至该移液器型号标称体积的5%。\n3.提供不同的体积调节速度，以适应用户对体积调节速度或阻力/易用性（扭矩）的偏好。\n4.控制按钮高度不超过2.6厘米，以确保小手用户的舒适性。\n5.具有量程锁，以防止移液过程中意外的体积变化。\n6.具有密度调节功能，以适应不同的液体类别、海拔高度及长吸头。\n7.具有弹性吸嘴，以便于更为轻松地装卸移液吸头。\n8.具有4位数字体积显示，带有放大窗口以准确设置体积。\n9.该系列单道移液器最大重量不超过112克（单通道型号）。\n10.可无需拆卸整支高温高压灭菌，（121°C，1 Bar，20 min），耐紫外线，并可用 H₂O₂ 气体灭菌。\n11.开放式吸头系统，不仅适用于原厂的吸头，还适用于第三方吸头。\n12.提供多语言包括中文使用说明手册/说明书。\n13.提供移液器调整和校准的说明，包括设置建议。\n14.提供维护和清洁说明，包括移液器拆卸和重新组装。\n15.提供校准和维护服务，以及备用零件（例如，低压部件，弹簧）以便于移液器维修。",2,"套"]
["小计"]